**Приложение № 1 к закупочной документации**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги по техническому обслуживанию газоанализаторов TESTO, DELTA, OPTIMA, производства Германия, газоанализаторов ECOM производства США,**

**для нужд ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»**

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование прибора | Периодичность оказания услуг | Оказываемые услуги |
| 1 | 3 | 4 |
| Диагностика, ремонт, регулировка, замена сенсоров-датчиков, расходных материалов, запчастей, подготовка к поверке и организация проведения поверки газоанализаторов типа Testo 350XL, Testo 350, Testo 340, Testo 335, Testo 330, Testo 320, Delta 65, Optima-7, Ecom с выдачей свидетельства о поверке установленного образца | По разовым заявкам Заказчика | 2025 г. |

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго»

**Место нахождения объекта**:

1. 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67 Ново-Иркутская ТЭЦ

**Описание работ, характеристики, требования к качеству работ и объем выполняемых работ:** техническим заданием предусматривается доставка Заказчиком газоанализаторов, по месту нахождения Исполнителя (в соответствии с разовыми заявками) и проведение Исполнителем диагностики, регулировки, настройки, калибровки по газовым смесям и при необходимости устранение обнаруженных в ходе диагностики неисправностей (замена сенсоров-датчиков, расходных материалов, запчастей и т.д.), подготовка к поверке и организация проведения поверки газоанализаторов.

Организация, проводящая поверку газоанализаторов, должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства измерений на выполнение работ или оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений по соответствующим видам измерений.

**Срок оказания услуг:** с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

**График оказания услуг:** в соответствии с Техническим заданием.

1. **Основные требования на оказание услуг:**

* Стоимость проведения технического обслуживания газоанализаторов определяется Прайс-листом (Приложение к техническому заданию).
* Стоимость датчиков и других комплектующих определяется Прайс-листом (Приложение к техническому заданию).
* Доставка СИ по месту нахождения Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика.
* Участник должен выполнить услуги в течение 20 рабочих дней с момента поступления средств измерений.
* Предоставление гарантийных обязательств надежной работы газоанализаторов после сдачи Заказчику не менее 12 (двенадцати) месяцев.
* Качество выполненных услуг должно соответствовать технической документации и действующей нормативно-технической документацией.